声明: 本文件仅限 HYT 公司内部使用, 违者必纠

  文件类型: 电脑编程软件发行说明

    1. 编程软件编码: ""

    2. 安装密码:    C51J2518116CP000							

    3. 软件语言:    英文

    4. 销售区域:    海外

    5. 软件名称:    "HT518-320-310E Programming Software V1.01.16"

    6. 版本:        "Version: 1.01.16"

    7. 适用机型:    "TC-518,TC-320,TC-310"

    8. 机型名称及频段: 	
                    TC-518,TC-320,TC-310全频段

    9. 适用的芯片软件版本: 
	(1) 固件版本：	   
	    TC-518 V1.01.21 及之前版本
            TC-320 V1.01.22 及之前版本
            TC-310 V1.01.xx 所有版
 
    10. 兼容性说明对于编程软件其它版本的处理:
        (1) 强制替换HT518-320-310E Programming Software V1.01.14版。             
               
    11. 开发原因、修改及缺陷说明: 
        见后面的附录

    12. 测试通过日期: 2009-07-09

    13. 开发完成日期: 2008-07-08

********************************************************************
附录(开发原因、修改及缺陷说明):
此版编程软件在TC-518/320/310编程软件V1.01.14的基础上升级而来。

修改点：
1)特性界面超时禁发时间默认值修改为60秒。
2)进行读取嵌入信息、进入调测模式操作后，如果频段范围改变，则将信道和调测频点数据更新为相应频段的数据。
3)屏蔽语言切换功能。
4)修改了信道亚音频的初始化值变动问题，TC-518机型第9、11、13、15信道的亚音频分别初始化为156.7、162.2、167.9、173.8，TC-320/310机型第9、11、13信道的亚音频值分别为156.7、162.2、167.9，第15信道不带亚音信令；其他信道亚音频的初始值保持不变。
5)修改了在不同机型界面下进行调测操作后固件版本信息显示不一致问题。
6)修改读频后打印预览的机型名称出现乱码的问题。
********************************************************************